**滁州学院2024年体育学院实验室环境提升改造工程**

**施工做法表**

1、墙面乳胶漆 一底两面，工程量暂定，结算时按实调整；

2、布艺窗帘及罗马杆单杆，具体规格样式由业主确定；

3、PVC复合卷材 厚度不低于2.0mm，具体规格样式由业主确定；

4、10cm不锈钢踢脚线，木工板打底，具体规格样式由业主确定；

5、600\*600普通硅钙板吊顶，龙骨及吊筋均包含在内，具体规格样式由业主确定；

6、12mm厚普通纸面石膏板，天棚侧面收边；

7、石膏板收边满批腻子 二遍，天棚乳胶漆 一底两面；

8、拆除配电箱内损坏或多余的断路器开关、房间中的灯具、插座、开关、风扇和现场已安装管线、局部墙面粉刷及墙面附着物、窗帘、踢脚线等所有需拆除的部位，投标单位自行勘察现场，综合考虑报价，结算时不予调整；

9、现场所有建筑垃圾外运、保洁等费用，投标单位自行勘察现场，综合考虑报价，结算时不予调整；

10、成品保护、现场空调桌椅搬运等费用，投标单位自行勘察现场，综合考虑报价，结算时不予调整；

11、建筑垂直运输，投标单位自行勘察现场，综合考虑报价，结算时不予调整；

12、本工程所有材料质量档次不低于招标文件中推荐材料的质量要求。

盖章单位：