**滁州学院2024年琅琊校区图书馆环境提升改造工程做法表**

**一、土建部分**

1. 拆除及室内电线整理
2. 室外供水管道PP-R25管道，室外地面破除，恢复（水泥面）
3. 原有门移动至其他区域
4. 卫生间：20mm厚水泥砂浆结合层，块料地面面砖，块料墙面面砖。0.6mm厚300\*300铝板，金属套装玻璃门，小便池隔断及卫生间蹲坑门隔断
5. 不锈钢金属线条
6. 金属套装门
7. 12mm厚钢化玻璃门
8. 金属窗（消防窗）
9. 不锈钢扶手在原有基础上加高30CM
10. 10cm高不锈钢踢脚线
11. 金钢纱窗
12. 柔纱帘
13. 满批腻子两遍，室内腻子面涂膜
14. 屋面3+3mmSBS防水卷材，局部点修3mmSBS防水卷材，30厚防水砂浆找坡层，50厚C25细石混凝土保护层，假草皮及胶粘固定
15. 满批腻子两遍，真石漆墙面
16. 18mm厚人造大理石窗台板
17. 磨砂玻璃膜
18. 外窗玻璃更换
19. 外楼梯：高强水泥砂浆修补，楼梯底部抹灰，外墙乳胶漆二遍，油漆
20. 原有物品，家具搬运等
21. 建筑垃圾搬运
22. 垂直运输
23. 满堂脚手架

**二、安装部分**

1. 不锈钢地漏
2. 卫生间：拖布池成套含水嘴、托架、排水附件、成套拖把池底座及其他配件等；小便器含感应式冲洗阀、小便器排水附件和其他配件等 ；蹲式大便器独立水箱可按压可感应、含按压式冲洗阀、排水接头、防污器、带存水弯及其他配件等。
3. 大厅灯具维修清理
4. Led平板灯安装、插座、照明开关及接线盒安装
5. 配管配线安装
6. 室内空调桥架，桥架支吊架制作、安装，包含防腐除锈
7. 卫生间排气扇
8. 电力电缆
9. pz开水间配电箱
10. 开孔包含机械开孔、楼板开孔等；各个管径开孔配合装修
11. 供水管道保温，采用铝箔橡塑保温
12. 输配电装置调试
13. 空调管道更换，原空调管更换或加长（含管道排水管等），废旧管道拆除；空调型号为5P天花机、2P挂壁机等
14. 剔堵槽沟。

盖章单位